附件：
[bookmark: _GoBack]安全设备采购要求（包含但不限于）
	产品名称
	基本配置或要求
	数量/单位

	防火墙系统
	硬件参数：接口≥8千兆电口，≥2千兆光口SFP；内存≥4G，硬盘容量≥960G SSD。
关键性能参数：网络层大包吞吐量≥10G，IPS吞吐量≥1G，AV吞吐量≥1G，最大并发连接数≥150万，最大新建连接数≥6万；
3年规则库授权+产品质保。
	1台

	
	
	

	
	
	

	入侵防御系统
	硬件参数：接口≥8个千兆电口，配置扩展槽≥1个；内存≥4G，硬盘容量≥1TB。
关键性能参数：网络吞吐≥6G，IPS吞吐≥1.2G。
3年规则库授权+产品质保。
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	内外网准入控制系统
	3年内网规则库授权+产品软硬件维保
3年外网规则库授权+产品软硬件维保
内网备用准入服务器临时授权无次数限制
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