成都市龙泉驿区中医医院出入口一级指引牌采购项目比选文件
第一章  比选要求
一、项目概况
1.根据医院业务需要采购出入口一级指引牌，包含3个出入口（分别位于3号门、5号门、6号门）的一级指引牌，包括设计、制作和安装。
2.项目预算：9万元。
二、比选报名
（一）供应商报名条件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.5法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体参加比选。
3.本项目特定要求：无
（二）报名要求
[bookmark: _GoBack]在要求时间内提交响应文件视为报名。
3、 比选文件领取方式
通过医院官网下载比选文件。
四、响应文件接收时间和地点
文件递交时间：2026年11月3日9:30-10:00
文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号
成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室
联系人：董老师
联系方式：028-60659207
五、比选时间、地点及方式
比选时间：2026年11月3日上午
比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室
比选方式：最低评标价法
第二章  技术和服务要求
一、服务内容（实质性要求）
3个出入口（分别位于3号门、5号门、6号门）的一级指引牌，包括设计、制作和安装。
（一）采购需求
1.分级导视系统，内容全面（共3个出入口，分别位于3号门、5号门、6号门）；
2.设计风格、材质规格、制作工艺与医院现有导视导识系统相统一；
3.全天清晰可视，可读性高（白天清晰、夜间发光醒目）、防风防雨防晒、耐腐蚀（适应本地气候条件）；
4.制作以及材料等应符合国家规范、交通管理、医疗行业规范。
（二）技术要求
1.材质：2mm不锈钢激光切割折弯焊接，表面氟碳烤漆；1.5mm不锈钢激光切割围边，正发光12mm厚深灰色亚克力，内置防水LED光源。
2.规格：纵向高度不低于600cm，横向宽度不低于100cm，厚度不低于30cm。
3.龙骨：内置镀锌方管骨架。
4.预留电源功率：满足设计、规范及业主使用要求，含内部接线及配套模块电源、防雷接地等。
5.基础：C15素砼垫层100mm C30混凝土基础1200mm。
6.钢结构表面采用喷丸除锈处理，等级Sa2½。手工焊接用焊条的质量标准应符合现行标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。对Q235钢宜采用E43型焊条。
7.钢构件防腐要求：所有构件底漆采用环氧富锌涂料(2x40微米)，干膜含锌量大于85%；中间漆厚浆型环氧云铁120微米；无吊顶或外装饰包裹的钢构件表面可复涂聚氨脂面漆80微米。
（1）钢构件出厂前不需要涂漆部位：型钢混凝土中的钢构件；高强度螺栓节点摩擦面；箱形柱内的封闭区；地脚螺栓和底板；工地焊接部位及两侧100，且要满足超声波探伤要求的范围。但工地焊接部位及两侧应进行不影响焊接的防锈处理。在除锈后刷涂防护保护漆。
（2）构件安装后需补涂漆部位：
高强度螺栓未涂漆部分；工地焊接区；经碰撞脱落的工厂油漆部分，均涂防锈漆一道。
整个构件涂防锈底漆二道，保证最终达到二底、一中、一面配套防锈层。做封闭漆、中间漆、面漆。
（3）技术要求：
底漆：耐盐雾试验5000小时，依据GB/T 1771-2007；中间漆：耐湿热试验1000小时，符合GB/T 1740-2007一级指标要求；面漆：耐老化试验1000小时，符合GB/T 9757-2001标准中优等品的全部技术指标。
8.含钢筋制安、模板安拆、挖填土方及混凝土浇筑等全部附属内容。
9.其他：满足设计及规范要求，若主板内容更新，更换成本低。
二、商务要求（实质性要求）
（一）服务地点：成都市龙泉驿区中医医院
（二）付款方式：项目完成并交付验收合格后，供应商开具合法有效增值税发票，采购人在收到发票后按财务流程支付全款。
（七）报价要求：本项目按总价报价，总报价不得高于项目预算，报价包含完成本项目全部工作的一切成本费用。
第三章  比选程序及评审标准
一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。
二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，可选择排名第二的为成交供应商。
第四章  响应文件要求
一、比选申请函（格式自拟）；
二、报价表（格式自拟）；
三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；
四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；
五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；
六、服务要求及商务要求响应文件；
七、其他证明材料。
供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。
