成都市龙泉驿区中医医院空气消毒机灯管更换、滤网更换、滤网清洗及巡检服务采购项目比选文件
第一章 比选要求
一、项目概况
1.项目名称：空气消毒机灯管更换、滤网更换、滤网清洗及巡检服务采购项目
2.项目内容：对龙泉驿区中医医院全院共计239台空气消毒机开展设备巡检，设备包含型号：KDSJ-B系列、KDSJ-Y系列、KDSJ-G系列、TT/DTYX-100T型号、YKX-B系列、YKX-Y系列、CDX-Y型号，涵盖移动消毒机、挂式消毒机、床单元消毒机；根据现场巡检实际情况，开展灯管更换、滤网清洗、滤网更换工作，更换灯管、清洗滤网、更换滤网数量均据实结算；包含配件供货、上门拆装、设备巡检、旧件回收、现场调试、垃圾清运，以及合同期限内全院2次全方位空气消毒机巡检工作等全部工作内容，本项目为总价包干项目。
3.项目预算：30000元/年（供应商总报价不得超过本项目预算，超出预算报价按无效响应处理）。
4.服务地点：龙泉驿区中医医院。
5.服务工期：合同签订后7个自然日内完成首次现场巡检、故障处置、灯管及滤网更换、滤网清洗作业并验收合格；合同期限内完成另外1次全院全方位巡检工作，巡检时间由采购人根据院内实际工作需求通知，供应商须在接到通知后5个自然日内完成巡检。
6.服务期限：3年,合同一年一签。
二、比选报名
（一）供应商报名条件
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.5法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不接受联合体参加比选。
本项目特定要求：无
（二）报名要求
三、比选文件领取方式
通过医院官网下载比选文件。
四、响应文件接收时间和地点
文件递交时间：2026年9月30日9:30-10:00
文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号
成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室
联系人：董老师
联系方式：028-60659207
五、比选时间、地点及方式
比选时间：2026年9月30日上午
比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室
比选方式：最低评标价法
第二章 技术和服务要求（全部为实质性要求，不满足即为无效响应）
一、服务工作清单
	消毒机数量清单

	所在部门
	计数
	所在部门
	计数

	血透室病区
	21
	耳鼻喉科门诊
	3

	重症医学科
	21
	脾胃病科
	3

	消毒供应中心
	14
	麻醉手术中心
	3

	医学检验科
	13
	脊柱科
	3

	内镜中心
	11
	针灸科
	3

	口腔科门诊
	11
	泌尿外科
	3

	普外-胸外科
	9
	神经康复科
	3

	肺病科
	9
	内分泌/肾病科
	3

	儿科门诊
	9
	骨伤中心门诊
	3

	康复治疗中心
	8
	推拿科
	3

	妇科门诊
	8
	妇科/儿科
	3

	病理科
	7
	优质服务部
	2

	输血科
	7
	药剂科-中药剂
	2

	放射影像科
	6
	眼科门诊
	2

	肛肠科
	6
	超声医学科
	2

	眼科/耳鼻喉科/皮肤科病区
	5
	康复治疗中心门诊
	1

	创伤科
	5
	感染性疾病科
	1

	治未病中心
	5
	肛肠科门诊
	1

	关节-运动科
	4
	医务科
	1

	心病科
	4
	儿科急诊
	1

	急诊医学科
	4
	康复医学中心门诊
	1

	老年病科
	4
	脑病中心
	1



二、技术及质量要求
1、服务工作内容
本项目涉及全院合计239台空气消毒机，设备型号包含KDSJ-B系列、KDSJ-Y系列、KDSJ-G系列、TT/DTYX-100T型号、YKX-B系列、YKX-Y系列、CDX-Y型号，设备类型包含移动消毒机、挂式消毒机、床单元消毒机。
合同签订后7个自然日内完成首次全院设备巡检，现场排查每台设备运行状态、灯管辐照强度、滤网脏污堵塞情况；根据巡检结果，据实开展灯管更换、滤网清洗、滤网更换作业。
合同期限内额外完成全院2次全方位空气消毒机巡检工作：除首次巡检外，还需完成1次全院全覆盖巡检；采购人可根据院内院感管理工作需要确定巡检时间，供应商收到采购人巡检通知后5个自然日内完成全院239台消毒机巡检；巡检内容包含设备通电运行检查、灯管状态检测、滤网脏污情况排查、设备故障排查，每次巡检完成后向采购人提交书面巡检报告，列明设备编号、科室、设备状态、存在问题及处置建议。巡检中发现需要更换灯管、滤网的，由采购人确认后实施耗材更换。
注：灯管更换数量、滤网清洗台次、滤网更换数量均以现场实际发生为准，本项目为总价包干，采购人不再额外付费。
2、技术及质量要求
灯管要求：更换的紫外线灯管须适配对应型号空气消毒机，全新正品，符合医用消毒紫外线灯管标准，安装完成后单支灯管辐照强度达到医用使用标准；提供灯管合格证，所有旧灯管由成交供应商统一回收、按危废相关规范处置。
滤网更换要求：更换的滤网须适配对应型号空气消毒机规格，全新合格产品，过滤等级匹配原机参数，确保设备通风、消毒效果正常，提供产品合格证，旧滤网由供应商回收处理。
滤网清洗要求：对需要清洗的滤网做深度拆洗，清除积尘、污渍；清洗完成晾干后复原安装，安装到位，无松动，设备出风正常。清洗后滤网无明显灰尘、堵塞。
巡检工作要求：巡检须覆盖全院全部239台空气消毒机，不得漏检；每台设备做好巡检记录，每次巡检完毕出具纸质版巡检报告提交采购人留存；巡检人员熟悉本项目全部型号的移动、挂式、床单元空气消毒机。
全部耗材、人工、上门运输、拆装、调试、设备巡检服务、旧件回收清运、现场垃圾清理、税费等所有费用全部包含在总报价内，采购人不再支付任何其他费用。
全部作业须由熟悉本项目所列各型号空气消毒机的作业人员上门实施；作业时做好科室防护，避免扬尘、污染科室环境，不得损坏设备本体及周边设施，如造成损坏由成交供应商承担全部赔偿。
质保要求：更换的灯管、新更换滤网质保不少于6个月；质保期内出现非人为损坏质量问题，成交人须免费上门更换处理。清洗部分质保3个月；巡检服务质量质保覆盖整个合同期限。
安全及现场管理：作业、巡检严格遵守医院院感、安全生产管理规定，作业人员进入院内服从医院管理；紫外线旧灯管属于危险废弃物，成交人必须合规回收处置，不得交由医院处理。
首次现场更换、清洗工作全部完成后，供应商提交完整完工验收单，列明灯管更换数量、滤网更换数量、滤网清洗台数，采购人现场逐台核对验收，验收不合格成交人须限期整改直至合格；每一次全院巡检完成后提交完整巡检报告。
三、商务实质性要求
服务地点：龙泉驿区中医医院。
服务工期：合同签订后7个自然日内完成首次巡检及需处置设备的灯管、滤网更换、滤网清洗并验收通过；合同期内接到采购人通知后5个自然日内完成剩余1次全院全方位消毒机巡检工作。
付款方式：首次全部现场作业完工、科室签字验收合格工单，且合同约定全部巡检服务完成，供应商开具合法有效增值税发票，采购人在收到发票后按财务流程支付全款。
报价要求：本项目总价包干报价，总报价不得高于项目预算，报价包含完成本项目全部工作（含首次巡检、耗材更换清洗、合同期内2次全院全方位巡检、报告编制、旧件危废处置等）的一切成本费用。
第三章 比选程序
一、采购人自行组建比选委员会，对各供应商递交的响应文件开展符合性审查，核查资格材料、商务、技术承诺是否满足本比选文件全部实质性条款。
二、凡存在资格不满足、技术商务存在实质性负偏离、报价超预算、文件未按要求盖章密封的，直接判定为无效响应。
三、对全部通过符合性审查的有效供应商，按总报价从低到高排序，报价最低者确定为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，则选取次低价有效供应商作为成交供应商。
四、比选委员会出具比选结果报告，采购人确认后发布成交结果。
[bookmark: _GoBack]第四章 响应文件要求
响应文件需提交正本一份，全部内容加盖供应商公章，密封递交，未密封、未加盖公章视为无效响应。响应文件至少包含以下资料：
比选申请函（格式自拟）
报价表（总报价+分项报价，格式自拟，列明灯管单价、滤网单价、清洗单价、总价）
《政府采购法》第二十二条资格证明材料及承诺函（营业执照复印件、依法纳税及社保缴纳证明、无重大违法记录承诺函）
法定代表人授权委托书（法定代表人到场可不提供，附授权代表身份证复印件）
技术服务响应及承诺函：针对第二章全部技术、质保、旧件回收、危废处置、工期要求逐条响应承诺。
其他相关证明材料（产品合格证复印件、服务能力相关证明材料，如有）
